A Secretaria da Saúde de Ituverava vem por meio deste pedido, solicitar a cotação de preços em reais, do(s) item(ens) apresentados abaixo:

**Dados da empresa necessários para cotação.**

Razão Social:

Nome Fantasia:

CNPJ:

Endereço/Bairro:

Cidade/CEP:

Telefone:

Responsável:

**Ref.:** Pedido de orçamento de **Materiais e Equipamentos para o Centro de Especialidades Odontológicas**.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **QUANT** | **UNID** | **MATERIAL** | **VALOR UN.** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | 20 | UN | Cânula de aspiração cirúrgica tipo frazier 5mm (mais grossa).\* Produzido em liga de Aço Inoxidável; \* Acompanha desentupidor. \* Totalmente autoclavável. \* Validade: Indeterminada; \* Garantia: 2 anos contra defeito de fabricação. |  |  |
| 2 | 4 | UN | Ponta Pedra Montada Trimmers Pedra Branca PM - Tronco cônica. |  |  |
| 3 | 30 | UN | Fita TEFLON Armalon para Seladora. \* Adaptável em qualquer Seladora Nacional que utiliza fita para seladora. \* Fita Inferior para Selagem de plástico com plástico. \* Temperatura máxima suportável: 190º. \* Utilizada nas seladoras para a selagem de papel grau cirúrgico. \* Embalagem com 1 unidade de 3,5 (Largura) x 0,08mm (Espessura). ROLO Comprimento 1 metro. |  |  |
| 4 | 1 | UN | - Bisturi Eletrônico Odontológico- BP 100 PLUS - Descrição:- A eletrocirurgia vem se difundindo cada vez mais na área odontológica ao passo que os profissionais notam sua utilidade nos procedimentos cirúrgicos, protéticos e restauradores, procedimentos estes que podem variar de uma simples gengivéctomia com finalidade restauradora sub-gengival, a uma frenectomia, ou ainda uma incisão para remoção de terceiro molar incluso. – Diferenciais:- Sem placa terra (neutra); Compacto; Fácil manuseio; Desenvolvido para uso odontológico; Corta e coagula / cauteriza simultaneamente. IMPORTANTE: O bisturi eletrônico corta o tecido por passagem de corrente de alta freqüência, e não por calor como um cautério; portanto ele não corta cera, plástico, papel ou outros materiais isolantes. – Itens inclusos: 1 Cabo de placa neutra 1 Pedal simples 1 Caneta padrão de baixa 1 Placa neutra em inox (150x100x0,5mm) 1 Cabo de força  1 Eletrodo tipo agulha (85mm) 1 Eletrodo tipo agulha de depilação (66mm) 1 Eletrodo tipo alça pequena (Ø= 4,5mm) 1 Eletrodo tipo bola (Ø= 2,1mm) 1 Eletrodo tipo bola (Ø= 4,2mm) 1 Eletrodo tipo faca reta pequena (67mm) 1 Manual do usuário 1 Certificado de garantia |  |  |
| 5 | 1 | UN | **COMPRESSOR DE AR DE ALTA PRESSÃO 40 PÉS PCM/ 175PSI 425 LITROS INDUSTRIAL:**  **MODELO CHIAPERINI INDUSTRIAL**  Acompanha o Compressor de ar alta pressão 40 pcm 425 litros: – Bloco compressor em ferro fundido com sistema de trabalho em 3V; – Reservatório horizontal – Transmissão por correia; – Sistema de proteção dupla nas partes girantes do compressor; – Motor trifásico, opção contínuo ou intermitente; – Válvula de retenção; – Dreno (válvula purgadora); – Pressostato; – Manômetro; – Válvula de segurança; – 02 Filtros de ar; – Válvulas concêntricas; – Aliviador centrífugo; – Prontuário de vaso de pressão; – Ficha de manutenção e troca de óleo; – Rede nacional de Assistência Técnica; – Manual de instruções; – Certificado de garantia. Informação adicional: Deslocamento Teórico (l/min): 1135 l/min – 40 pcm; Pressão Máxima: 175 psi – 12 bar; Reservatório: 425 L; Tempo de Enchimento: 7 minutos; Nº de Cilindros: 03; Nº de Estágios: 02; RPM do Bloco: 720; Motor Elétrico: 10 hp – 7.5 kW – 4P = IP 55 (FECHADO); c/ embalagem (mm): 1930x760x1680; Óleo Lubrif Volume (ml): 2.300; Peso do Cabeçote: 118 kg; Peso c/ embal. C/M (kg): 425; Ø Polia (mm): 220; Diâmetro do Volante (mm): 549; Correia: B97; CJ40 AP3V 425L. Garantia mínima 1 ano. Certificados. |  |  |

Ituverava/SP, 13 de novembro de 2.024.

Favor enviar resposta para o e-mail: almoxarifadosaude@ituverava.sp.gov.br

Este pedido estará disponível no site no período de 13 a 18 de outubro.

Atte.,

Luciana Piza

Setor de Compras Saúde

Secretaria da Saúde de Ituverava/SP

(16) 3729-2984