**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA**

**Estado de São Paulo**

**PEDIDO DE COTAÇÃO DE PREÇOS**

**Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_**

A Prefeitura Municipal de Ituverava vem por meio deste pedido, solicitar a cotação de preços em reais, do(s) item(ens) apresentado(s) abaixo:

**Dados da empresa necessários para cotação.**

Razão Social:

Nome Fantasia:

CNPJ:

Endereço/Bairro:

Cidade/CEP:

Telefone:

Responsável:

**Ref:** Pedido de cotação para contratação de Aparelhos de Ar-condicionado.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **QUANT.** | **UNID.** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | 50 | UN | AR CONDICIONADO SPLIT HIWAL INVERTER 18.000 BTUs (FRIO) 220V GÁS R 32/R410 CONECTIVIDADE E COMANDO DE VOZ CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO A SERPENTINA DE COBRE CONDENSADOR HORIZONTAL PESO LÍQUIDO DA CONDENSADORA 32 KG OU MAIS NÍVEL DE RUÍDO INTERNO 45 DB OU MENOS. |  |  |
| 2 | 40 | UN | AR CONDICIONADO SPLIT HIWAL INVERTER 24.000 BTUs (FRIO) 220V GÁS R 32/R410 CONECTIVIDADE E COMANDO DE VOZ CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO A SERPENTINA DE COBRE CONDENSADOR HORIZONTAL. PESO LÍQUIDO DA CONDENSADORA 42 KG OU MAIS NÍVEL DE RUÍDO INTERNO 47 DB OU MENOS. |  |  |
| 3 | 70 | UN | AR CONDICIONADO SPLIT HIWAL INVERTER 12.000 BTUs (FRIO) 220V GÁS R 32/410 CONECTIVIDADE E COMANDO DE VOZ CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO A SERPENTINA DE COBRE CONDENSADOR HORIZONTALPESO LÍQUIDO DA CONDENSADORA 24 KG OU MAIS NÍVEL DE RUÍDO INTERNO 42 DB OU MENOS. |  |  |
| 4 | 20 | UN | AR CONDICIONADO SPLIT HIWAL INVERTER 31.000/36.000 BTUs (FRIO) 220V GÁS R32/R410 CONECTIVIDADE E COMANDO DE VOZ CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO A SERPENTINA DE COBRE CONDENSADOR HORIZONTAL. |  |  |
| 5 | 5 | UN | AR CONDICIONADO PISO TETO INVERTER 42.000/48.000 BTUs (FRIO) 220V MONOFASICO GÁS R32/R410 CLASSIFICAÇAO ENERGÉTICA IMETRO A SERPENTINA DE COBRE CONDENSADOR HORIZONTAL PESO LÍQUIDO DACONDENSADORA 90 KG OU MAIS NÍVEL DE RUÍDO INTERNO 50 DB OU MENOS. |  |  |
| 6 | 3 | UN | CORTINA DE AR PAREDE 2 METROS 220V COM CONTROLE REMOTO |  |  |

Observação: essa cotação ficará disponível no site da Prefeitura do dia 02/06/2025 a 09/06/2025.

Favor responder para o e-mail: **fernandamendonca@ituverava.sp.gov.br**

**OBSERVAÇÕES:**

### **DAS INSTALAÇÕES**

A aquisição dos aparelhos de ar-condicionado inclui a instalação completa, compreendendo:

* Interligação das unidades (evaporadora e condensadora) com tubulação de cobre e isolamento térmico, conforme especificações do fabricante;
* Instalação física das unidades, com fornecimento de suportes, mão francesa e materiais necessários;
* Carga de gás refrigerante, teste de funcionamento e vedação adequada de telhado e paredes, quando aplicável;
* Todo o serviço deve atender às normas técnicas vigentes (ABNT, INMETRO e normas de segurança do trabalho).

### **DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA INSTALADORA**

* Realizar a instalação dos equipamentos adquiridos, garantindo perfeito funcionamento;
* Fornecer materiais e mão de obra necessários, exceto pontos elétricos, que serão de responsabilidade do CONTRATANTE;
* Realizar a limpeza do local após a conclusão da instalação;
* Cumprir as normas técnicas e de segurança aplicáveis.

### **DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE**

* Disponibilizar o ambiente adequado para a instalação;
* Providenciar ponto de energia elétrica;
* Realizar eventuais ajustes estruturais ou elétricos necessários antes da instalação.

Ituverava (SP), 02 de junho de 2025.

Atte.,

Fernanda Moraes de Mendonça

Setor de Compras

(16) 3830-7000 – R 257